Protocolo ARP:

ARP request pregunta por el destinatario a todos los ordenadores de la red y el destinatario le envía su MAC al remitente, que la guarda en una tabla.

|MACd |MACor |IPor| IPd |DATOS|

MACd: MAC destino

MACor: MAC origen

IPor: IP origen

IPd: IP destino

FORMATO DE UNA MAC

01:3A:F4:28:1A:02

Naranja: Fabricante

Azul: Tarjeta

Buscar antes de empezar c:/pracredes.bat y ejecutar :D